|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程量清单** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **工程量** | **施工工艺及材料说明** |
| 1 | 办公室地面砖铺贴 | ㎡ | 310 | 地面扫浆 1：3水泥砂浆结合层 瓷砖铺贴 |
| 2 | 办公室地面砖(600\*600) | ㎡ | 310 | 600\*600全瓷防滑砖铺贴 |
| 3 | 办公室踢脚线 | ㎡ | 280 | 基层处理/pvc踢脚线安装 |
| 4 | 办公室地面墙面防水处理 (不含大厅地面防水） | ㎡ | 550 | 基层找平/防水材料涂刷 |
| 5 | 办公室墙面腻子铲除（含大厅） | ㎡ | 1300 | 墙面腻子基层铲除 |
| 6 | 办公室墙面批腻子（含大厅） | ㎡ | 1300 | 墙面腻子满铺两道 |
| 7 | 办公室墙面乳胶漆（含大厅） | ㎡ | 1300 | 三合一乳胶漆饰面（立邦漆、多乐士、好思家） |
| 8 | 办公室硅钙板维修 | ㎡ | 10 | 原办公室硅钙板面层维修/含人工及面层/不含龙骨基层 |
| 9 | 排练室地面砖铺贴 | ㎡ | 25 | 地面扫浆 1：3水泥砂浆结合层 瓷砖铺贴 |
| 10 | 排练室地面砖(600\*600) | ㎡ | 25 | 600\*600全瓷防滑砖铺贴 |
| 11 | 排练室踢脚线 | ㎡ | 22 | 基层处理/pvc踢脚线安装 |
| 12 | 排练室地面墙面防水处理 | ㎡ | 22 | 基层找平/防水材料涂刷 |
| 13 | 排练室墙面腻子铲除 | ㎡ | 66 | 墙面腻子基层铲除 |
| 14 | 排练室墙面批腻子 | ㎡ | 66 | 墙面腻子满铺两道 |
| 15 | 排练室墙面乳胶漆 | ㎡ | 66 | 三合一乳胶漆饰面（立邦漆、多乐士、好思家） |
| 16 | 办公室灯具增加 | 个 | 15 | LED灯具穿线及安装（含电线） |
| 17 | 西门防盗门拆除 | 樘 | 1 | 西门防盗门拆除人工费 |
| 18 | 西门防盗门定制 | 樘 | 1 | 定制防盗门制安，含五金及辅材 |
| 19 | 西门水泥台阶及坡道制作 | ㎡ | 5 | 现拌混凝土台阶及坡道施工，含人工及辅材 |
| 20 | 西门水泥台阶及坡道栏杆 | 项 | 10 | 台阶栏杆制作 |
| 21 | 男女卫生间隔断制作 | ㎡ | 15 | 卫生间隔断制作及安装，含五金件及辅材 |
| 22 | 男女卫生间铝扣板吊顶 | ㎡ | 37 | 300\*300铝扣板安装，含顶面基层龙骨 |
| 23 | 男女卫生间集成LED灯 | 个 | 8 | 300\*300LED集成灯安装，含配电线等辅材 |
| 24 | 男女卫生间集成换气扇 | 个 | 4 | 集成换气扇安装，含配电线等辅材 |
| 25 | 男女卫生间蹲便器（带冲水箱） | 套 | 4 | 卫生间蹲便器安装，含冲水箱 |
| 26 | 男女卫生间美钛合金门制安 | 樘 | 2 | 定质卫生间美钛合金门制安，含五金件 |
| 27 | 男女卫生间干区门套制安 | m | 12 | 304不锈钢门套制安 |
| 28 | 男女卫生间洗漱台面盆 | 套 | 6 | 洗漱台台盆及龙头采购及安装，含软管、角阀等辅材 |
| 29 | 办公室房门制安 | 樘 | 18 | 成品免漆木门制安，含五金 标准门洞尺寸 |
| 30 | 窗户纱窗 | 个 | 23 | 定制纱窗人工及辅材 |
| 31 | 卫生间拆除（蹲便器+隔断+吊顶） | ㎡ | 37 | 卫生间拆除蹲便器、隔断、吊顶 |
| 32 | 办公室拆除木地板 | ㎡ | 310 | 办公室木地板拆除 |
| 33 | 拆除房门 | 樘 | 18 | 房门拆除 |
| 31 | 水电安装预留金35000元 | 项 | 1 | 报价时此项扔按35000元计入，需另附报价单，报价单分别列出开关、插座、电线安装的单价及材料品牌，结算时按实际工程量结算。 |
| 32 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 改造工程所涉及的全部垃圾和拆除废料清理及外运 |
| 33 | 活动脚手架等措施费 | 项 | 1 | 脚手架等工具费、措施费、文明施工费 |
| 34 | 玻璃雨棚 | ㎡ | 7 | 铝合金框架、PC耐力板制作安装 |
| 35 | 保洁 | 项 | 1 | 活动中心整体保洁费用 |

注：1、各投标人根据本单位实际计取管理费和税金。

2、报价中均包含材料和五金费用。